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1. TUJUAN PENGADAAN
Memenuhi kebutuhan Lock Container Seal yang biasa digunakan sebagai pengunci
kontainer yang berisi sampel untuk diuj
Sebagai informasi,jumiah Lock Container Seal yang ada di Gudang Divist PUMA Per

1 Oktober 2026 adalah £26.140 pes dengan rata-rata pemakaian 410.000 pes per
bulan.
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Nama barang %)

LOCK CONTAINER SEAL

Merk

TSS BS02

Type

Persyaratan SealName :Bolt Seals

tambahan Model No. TSS-BS02
Serial No. :DTB 1 through DTB 26
Spesification No. : ISO 17712:2010(E) Clauses : 4.4.3
and5
Cetak Logo : Sucofindo IDSurvey
Serial Number _: 4367451 - 4422450

Jumiah '55.000 pcs (pemakaian sampai dengan Juni 2026)
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4. SYARAT-SYARAT UMUM BAGI PENYEDIA EKSTERNAL )

4.1 Keagenan . )
Penyedia Eksternal merupakan distibutor/dealer/agen yang ditunjuk resmi oleh pabrik

atau pemegang hak cita untuk pemasaran di Indonesia yang dibuktikan dengan surat
resmi penunjukan dari distributor tunggal.

4.2 Pengalaman Implementasi
Penyedia Eksternal berpengalaman dalam instalasi dan implementasi dengan
melampirkan referensi-referensi dari perusahaan lain yang menggunakan alat tersebut.

4.3Uji Coba
« Penyedia Ekstenal wajib melakukan uji coba barang/alat yang dipasok di PT
SUCOFINDO (PERSERO) untuk membuktikan bahwa barang/alat yang dipasok
dapat bekeria dan dioperasikan dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis.
« Hasil uji coba harus disahkan oleh Unsur PemakaifTeknis.

4.4 Persyaratan PDN / TKDN
Penyedia eksternal wajib melampirkan sertifikat TKDN dengan nilai TKDN 2 25%.

4.5 Untuk pengadaan yang memerlukan ketentuan khusus:
Penyedia Ekstemal harus Penyedia Eksternal waijib untuk:

) Mematuhi peraturan yang dimplementasikan oleh PT SUCOFINDO (PERSERO)
yang terkait dengan K3 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50
‘Tahun 2012 mengenai SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja) dan bertanggung jawab apabila melanggar peraturan-peraturan tersebut
karenan alasan apapun;

b) Bersedia bertanggung jawab atas dampak dan resiko yang terjadi dikarenakan pihak
Penyedia Eksternal lalai dan/atau tidak mematuhi peraturan K3 tersebut;




image4.png
Visualisasi Lock Container Seal :





